<!--
 * @Author: mypx
 * @Email: mypx_coder@163.com
 * @Date: 2025-06-23 10:56:41
 * @LastEditors: mypx mypx_coder@163.com
 * @Description: 
-->
## AD7792与AD7793的核心区别总结

---

### 🔍 **核心差异概览**
| **参数**               | **AD7792**         | **AD7793**         | **说明**                                                                 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| **分辨率**             | 16位               | 24位               | AD7793有效分辨率高达23位，适合更高精度测量。 |
| **输出数据范围**       | 0–65535 (16位)     | 0–16,777,215 (24位) | 24位分辨率提供更精细的量化级别。                               |
| **噪声水平**           | 较高（同增益下）   | 更低（40nV RMS @4.17Hz） | 低噪声设计使AD7793在微弱信号检测中表现更优。          |
| **有效分辨率**         | ≤16位              | 最高23位            | 实际可用分辨率受噪声限制，AD7793在低速率下更接近理论值。 |
| **典型应用场景**       | 一般工业控制       | 高精度测量（如医疗、实验室） | 热电偶、RTD测温等场景优先选用AD7793。                |

---

### ⚙️ **功能与性能细节**
1. **模拟前端一致性**  
   - **相同点**：  
     - 均支持3路差分输入，内置可编程增益放大器（PGA，增益1–128）。  
     - 集成激励电流源（10μA/210μA/1mA）和偏置电压发生器。  
     - 供电电压范围均为2.7V–5.25V，功耗典型值400μA。  
   - **差异点**：  
     - AD7793的输入缓冲器噪声更低，直接支持小信号输入（如PT100测温）。

2. **动态性能优化**  
   - **数据速率**：两者均支持4.17Hz–470Hz可调输出速率。  
   - **滤波能力**：AD7793在低速率下（如4.17Hz）通过数字滤波实现更优的50Hz/60Hz工频抑制。

3. **基准电压与校准**  
   - 均支持内部带隙基准（1.17V）或外部差分基准（如2.5V）。  
   - **校准模式**：两款芯片均提供内部/系统零点和满量程校准寄存器。

---

### 📊 **选型建议**
- **AD7792适用场景**：成本敏感型应用，如工业过程控制、便携仪器仪表，对分辨率要求≤16位即可满足。  
- **AD7793适用场景**：  
  - 高精度传感器测量（如RTD测温精度达0.2℃）。  
  - 微弱信号采集（如气体分析、血液检测）。  
  - 需23位有效分辨率的系统（如实验室设备）。

---

### 💎 **总结**
AD7793在分辨率、噪声控制和有效位数上全面优于AD7792，但成本更高；  
AD7792则以更低成本覆盖中精度需求场景。  
若系统要求分辨率≤16位且预算有限，选AD7792；反之，追求极限精度或微弱信号检测，必选AD7793。

---

## 通信寄存器用法

通信寄存器在AD7793中起到控制数据传输方向和指定目标寄存器的作用。它是SPI通信接口的核心控制寄存器，用于告诉AD7793后续的操作是读还是写，以及操作的目标寄存器是哪一个。

### 通信寄存器的作用
1. **读写控制**：通过设置`RW`位（bit6）来区分是读操作还是写操作。
2. **寄存器选择**：通过`RS2-RS0`位（bits5-3）来指定要操作的目标寄存器。
3. **连续读模式**：通过设置`CREAD`位（bit2）可以启用连续读模式，用于连续读取数据寄存器。

### 是否每个寄存器操作前都需要设置通信寄存器？
是的，在每次操作AD7793的寄存器之前，都需要先通过通信寄存器指定操作类型（读/写）和目标寄存器。这是因为AD7793采用的是串行接口，需要通过通信寄存器来告知器件接下来要进行的操作。

### 通信寄存器的操作流程
1. **构建通信命令**：根据要操作的目标寄存器和操作类型（读/写），构建通信寄存器的值。
2. **发送通信命令**：将构建好的通信命令发送给AD7793。
3. **执行数据传输**：根据通信命令的指示，进行数据的读写操作。

### 代码示例
以下是一个写寄存器的示例，展示了如何使用通信寄存器：

```c
bool ad7793_write_reg(uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len)
{
    uint8_t cmd = 0;

    /* Build communication command: WEN=0, R/W=0(write), register address */
    cmd  = (reg & 0x07) << 3;  // 设置RS2-RS0位，指定目标寄存器
    cmd &= ~COMM_RW;           // 清除RW位，设置为写操作
    cmd &= ~COMM_WEN;          // 清除WEN位（默认值）

    ad7793.hw_if.gpio_set(ad7793.cs_pin, false);  // 使能片选
    ad7793_spi_transfer(cmd, data, NULL, len);    // 发送通信命令和数据
    ad7793.hw_if.gpio_set(ad7793.cs_pin, true);   // 禁用片选

    return true;
}
```

### 注意事项
1. **通信命令字节**：通信寄存器的设置是通过发送一个专门的命令字节来实现的，而不是直接写入通信寄存器的地址。
2. **连续操作**：在连续操作同一个寄存器时，不需要每次都重新设置通信寄存器，除非操作类型或目标寄存器发生变化。
3. **数据寄存器的特殊处理**：数据寄存器（REG_DATA）在读模式下有特殊的连续读功能，可以通过设置`CREAD`位来启用。

理解通信寄存器的工作原理对于正确操作AD7793至关重要，它是实现与器件通信的基础。